
附件2

海南省2026年水稻机收减损技能
大比武活动方案

为常态化推进水稻机收减损技术推广应用，全面提升全省水稻机械化收获作业质量，夯实粮食稳产增收、颗粒归仓基础。结合我省水稻生产及农机化发展实际，制定本活动方案。
[bookmark: heading_0]一、活动目的
通过技能比拼、技术交流、实操练兵，全面检验我省农机手机收作业实操技能与减损操作水平，强化农机手节粮减损、规范作业、安全作业意识。搭建农机从业人员比学赶超、切磋技艺、展示风采的平台，加快推广先进机收减损技术与标准化作业模式，持续提升全省水稻机械化收获质量与作业效率，有效降低水稻机收损耗。
[bookmark: heading_1]二、组织机构
为保障活动有序、规范、高效开展，成立本次水稻机收减损技能大比武活动专项工作组织架构，明确各单位职责分工，统筹推进活动各项工作。
主办单位：海南省农业农村厅
承办单位：海南省农业机械鉴定推广站
协办单位：东方市农机服务中心、潍柴雷沃农机产销企业
组织架构：设立活动组委会，由省农业农村厅农业机械化管理处、省农机鉴定推广站相关负责人组成，负责活动整体组织、统筹调度、指导监督工作；组建裁判专家组，由省农机鉴定推广站及有关市县技术人员组成，负责赛事评判、损失率测定、成绩核定、结果公示等工作。
[bookmark: heading_7]三、活动内容
[bookmark: heading_8]（一）机具与作业条件
本次比武统一使用潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司生产的4LZ-8G7A履带自走全喂入式谷物联合收割机。所有参赛选手在生长条件基本一致、地势平坦、无积水、无明显杂草的连片水稻田块开展作业，作业时段避开雨天、露水时段，确保作业环境统一、评测公平公正。
[bookmark: heading_9]（二）评定项目
参照《谷物（水稻）联合收割机收获损失率测定方法》执行，围绕安全操作、作业熟练度、作业效率、机收损失率、割茬高度、漏收情况六大核心指标开展综合考评，全面考核选手规范操作、精准减损、高效作业的综合能力。
[bookmark: heading_10]（三）结果判定
由裁判组现场测定各项指标、逐项打分，汇总选手综合得分，按总分高低确定最终获奖名次。若总分相同，优先对比机收损失率，损失率更低者排名靠前；若总分、损失率均相同，对比作业效率，作业效率更高者排名靠前；三项指标均一致则为并列名次。
[bookmark: heading_12]四、奖项设置
根据选手综合成绩排名设置梯度奖项，对获奖选手予以表彰激励，具体设置如下：
1.一等奖：1名
2.二等奖：2名
3.三等奖：3名
4.优胜奖：12名
[bookmark: heading_17]五、其他事项
1.组委会负责活动现场整体布置、参赛人员统筹调度、赛事流程组织及媒体宣传报道工作，保障赛事全程有序开展。
2.东方市农机服务中心负责活动现场安全管控、人员秩序维护，全面排查场地、机具安全隐患，杜绝安全事故发生。
3.所有参赛选手须严格遵守赛事纪律，按抽签顺序参赛，逾期未到场视为弃权；竞赛期间严禁嬉戏打闹、扰乱赛场秩序，严禁违规操作机具，违者视情节扣分或取消参赛资格。
4.竞赛过程中若出现机具故障、突发意外等情况，选手需立即举手示意，由组委会统一作出处理决定，选手不得擅自处置。
[bookmark: _GoBack]5.赛事成绩公布后，若对成绩有异议，须由市县农业（农机）部门参加活动的负责同志在30分钟内向组委会提出申诉，严禁私自与组委、赛事工作人员交涉。
6.本次活动同步开展制种稻测产工作，组织相关专家、种植主体观摩学习，推广优质机收减损技术经验。
7.本次活动未尽事宜，由组委会赛前统一讲解说明。
[bookmark: heading_18]
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附件1
谷物（水稻）联合收割机收获损失率测定方法

1范围
本文件规定了水稻收获时，全喂入谷物联合收割机收获损失率简易测定方法。
本文件适用于2026年海南省水稻机收减损技能大比武活动。
2依据标准
GB/T5667-2008农业机械生产试验方法
NY/T498-2013水稻联合收割机作业质量
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
损失率
收获作业后，田块内损失籽粒质量占应收籽粒总质量的百分比。
3.2
自然落粒
在水稻收割前掉落的籽粒和落穗。
3.3
割茬高度
收割完成后，留在地面上的稻茬高度。
3.4
倒伏程度
用不倒伏、中等倒伏和严重倒伏表示。穗头根部和茎秆基部连线与地面垂直线间的夹角，在0～30°为不倒伏，30°～60°为中等倒伏，60°以上为严重倒伏。
4测量工具和辅助设备

仪器设备和辅助工具表
	序号
	名称
	要求
	用途

	1
	计时器（秒表）
	0-24h
	测定收获作业时间

	2
	钢卷尺
	10m和50m
	测定工作幅宽和测区长度

	3
	钢直尺
	60cm
	测定割茬高度

	4
	电子天平
	0-6000g
	测定损失的籽粒质量

	5
	取样框
	2.4m*0.5m
	调查损失的籽粒数量


5作业条件
5.1农艺条件
收割应在水稻的蜡熟末期至完熟期、不倒伏条件下进行。
5.2地块条件
地表应不陷脚、无积水，田块无明显杂草。地块相对集中连片（长度宜不小于40m，宽度宜不小于20m），地势平坦，非坡地。
5.3环境条件
不应在雨天或雨后收割，应在露水消散后作业。
5.4机具条件
机具应提前进行检查和保养，做好机具调试，可在临近地块进行试割，确保机具达到正常作业状态。收获作业时，联合收割机应处于收获作业标准档位，以正常的作业速度作业。
6作业条件判定
按照上文判定农艺条件、地块条件、环境条件和机具条件等是否符合，符合条件的作为标准工况进行评测，按照下文测定方法进行测评。
7测定方法
7.1按照上文作业条件与机手确定收获地块，进行2个满幅作业行程（1个来回）收获作业，每个作业行程大于30米，使用钢卷尺和计时器测量作业宽度和作业时间，计算作业面积。
7.2作业小时生产率
按照GB/T5667—2008《农业机械生产试验方法》6.1.2的规定，按公式（1）计算作业小时生产率。

式中：

——作业小时生产率，单位为亩每小时（亩/h）；

——作业面积，单位为平方米（m2）；

——作业时间，单位为秒（s）。
7.3损失率
半米幅宽法，取样区为沿着收割机前进方向长度为0.5米，宽为联合收割机工作幅宽2.4米，按照公式（2）计算取样区的损失率。

式中：S—损失率(%)；
—取样区水稻籽粒损失质量，单位为：克；
单位面积水稻籽粒产量，单位为：千克/亩；
联合收割机工作幅宽，单位为：米。
注：W指分别收集各取样区域内夹杂在秸秆和杂余内的籽粒、穗头（不含超出取样区域部分）上未脱净的籽粒和掉落在地面的籽粒，脱粒去杂后称其质量。
7.4割茬高度
在测区内，按对角线法取3点测割茬高度，取平均值。
7.5漏收情况
用目测法检查收割后田块有无漏收的现象。


附件2
水稻机收减损技能大比武活动记录表

田块编号：                               机具编号：
	作业地点：

	机手
情况
	姓名
	手机
	年龄

	
	
	
	

	
	驾龄（年）
	联合收割机驾驶证
	已作业量（亩）

	
	
	□有□无
	

	机具
情况
	生产企业
	机具型号名称
	号牌

	
	
	
	

	
	工作幅宽
	配套发动机（kW）
	出厂编号

	
	
	
	

	作物
状况
	作物品种
	成熟期
	倒伏程度

	
	水稻
	□完熟期□蜡熟期
	□不倒伏□倒伏

	田块
情况
	陷脚情况
	积水情况

	
	□不陷脚□陷脚
	□不积水□积水

	天气
情况
	天气状况
	环境温度（℃）

	
	□晴天□阴天□雨天
	

	备注
	





附件3
水稻收获损失率测定记录表
选手编号：
	作业情况
	测区长度A（m）
	
	作业宽度B（m）
	1
	2
	3
	平均

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	作业面积C（m2）
	（A*B）
	平均割幅N（m）
	（B/2）

	
	作业时间D(s)
	
	机收效率（亩/h）
	（C/666.66）÷（D/3600）

	
	漏割穗数
	（窝）（穗）

	数据测定
	取样点
	1
	2
	3
	平均

	
	割茬高度(cm)
	
	
	
	

	
	水稻亩产量M（千克/亩）
	

	
	取样区域宽度（m）
	

	
	取样区域长度（m）
	

	
	取样面积（m2）
	

	
	取样区籽粒损失质量W（g）
	测点1：
	测点2：

	
	测点收获损失率S（%）
	
	

	
	平均损失率S（%）
	

	备注：1、作业宽度B指2个满幅作业行程（1个来回）的两端及中央处，共测量三次，取平均值；
2、取样区选择：测点1为作业行程前进方向起点位置，测点2为同一作业行程中间位置；
3、水稻亩产量以近三年该乡镇大面积种植品种的平均亩产量计,数据由当地农业农村部门在活动开始前提供给评判专家小组。



记录人签名：                               机手签名：

日期：        年     月     日
附件4
水稻机收减损技能大比武活动评分标准
选手编号：                        总分：
	评价项目
	评价内容
	技术内容
	扣分
	得分

	安全意识及操作熟练度
	安全意识（5分）
	上车前，机手应开展机车安全检查，并安全规范上下车；上车后，机手检查操作手柄处于空档位置，先踩刹车小油门启动发动机，低速空负荷运转再让整机工作部件运转；起步前应鸣号；收割后应先放下割台；机械停好各档位归位，先刹车后熄火。（每一个错误动作扣1分）
	
	

	
	操作熟练度（5分）
	收割过程中机械行走顺畅，无冒黑烟现象，无不必要的停机、倒车等现象。（每发生一次扣1分）
	
	

	作业效率
	作业效率（20分）
	机收速率≥5亩/小时得分20分，机收速率每减少0.1亩/小时扣1分。
另外还需考察平均割幅，若平均割幅˂2.3m，扣2分。
	
	

	作业质量
	机收损失率（60分）
	≤1.8%得分60分；
≤2%得分55分；
≤2.5%得分50分，否则不得分。
	
	

	
	割茬高度（5分）
	平均割茬高度≤40厘米得5分，每增加1厘米扣0.5分。
	
	

	
	有无漏收（5分）
	目测无整窝漏收得5分，有整窝漏收每整窝扣2分，每漏割一穗扣0.2分。
	
	

	合计
	

	备注：若分数相同，按机收损失率由低到高排序；若分数相同且机收损失率相同，按作业效率由高到低排序；若分数、机收损失率、作业效率均相同则为同等名次。


专家签名：
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