附件1
采购农机设备详细技术参数明细表
一、花生联合收获机详细技术参数（数量：1台）
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	产品名称
	/
	花生联合收获机

	2
	结构型式
	/
	自走履带式

	3
	工作垄/行数
	/
	1/2

	4
	挖掘机构型式
	/
	铲式

	5
	挖掘机构工作幅宽
	mm
	600

	6
	作物输送机构型式
	/
	夹持输送链式

	7
	秧土分离机构型式
	/
	抖杆式

	8
	摘果机构型式
	/
	对辊差相式

	9
	摘辊（滚筒）数量
	个
	2

	10
	清选机构型式
	/
	振动栅格式

	11
	荚果输送机构型式
	/
	机械链斗式

	12
	集果方式
	/
	机械、人工

	13
	秧蔓处理方式
	/
	集中、抛撒

	14
	变速机构型式
	/
	机械+液压无极变速

	15
	作业速度
	km/h
	1-1.5



二、水稻插秧机详细技术参数（数量：1台）
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	产品名称
	/
	高速插秧机

	2
	结构型式
	/
	高速乘坐式（四轮驱动）

	3
	作业速度
	m/s
	0～1.65

	4
	工作行数
	行
	8

	5
	行距
	mm
	250

	6
	穴距调节机构型式
	/
	6档齿轮变速

	7
	穴距调节档位数量
	个
	6

	8
	变速方式
	/
	液压无极变速（HST）+机械变速2档

	9
	平衡机构型式
	/
	苗台横向自动平衡

	10
	插植臂型式
	/
	旋转式



三、花生种植机详细技术参数（数量：1台）
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	产品名称
	/
	花生旋耕起垄施肥播种机

	2
	作业行数
	行
	4

	3
	行距
	mm
	240

	4
	株距调节范围
	mm
	100~220（多档可调）

	5
	旋耕深度
	cm
	8~15（可调）

	6
	起垄高度
	cm
	15~25（可调）

	7
	播种深度
	cm
	3~7（可调）

	8
	施肥深度
	cm
	5~10（侧深施肥）

	9
	作业功能
	/
	旋耕、起垄、施肥、播种、镇压一体化

	10
	排种器型式
	/
	精量排种器（单/双粒可调）

	11
	排肥器型式
	/
	外槽轮式（施肥量0~50kg/亩可调）


[bookmark: _GoBack]四、花生筛选机详细技术参数（数量：1台）
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	产品名称
	/
	花生筛选机

	2
	生产量
	KG/H
	≥4000

	3
	损伤率
	%
	≤0.5

	4
	操作人数
	人
	2~4

	5
	产品功能用途
	/
	干湿两用、选果去尾

	6
	系统组成
	/
	由风选系统、防卡去尾系统、筛选系统组成



备注
1. 本表按申报产品实际情况填写，无数据项填“/”或据实标注。
1. 整机外形尺寸测量状态：样机停放硬化场地、轮胎气压正常，可活动部件置于收起位置。
